Предложение - продажа, Фурнитура нержавеющая для туалетных кабин из стекла, акрила, поликарбоната. Проектировщикам, архитекторам, строителям.
   ВКН СИСТЕМЫ. Ноги опоры под стекло и стеклянные кабины со склада в Москве. Качество сантехнических кабин и туалетных санузлов и перегородок санитарных, так же как уровень объекта определяется по санузлам. Поэтому очень важно, что именно и какие отделочные материалы применяется для этих целей. Особенно красиво престижно и добротно выглядят туалетные кабины и санитарные перегородки из стекла и пластика Hpl толщ.13 мм. Фурнитура должна подчеркивать всю красоту и надежность конструкции. Мы представляем нержавеющую качественную фурнитуру, предназначенную именно для этих целей. Фурнитура STEELKA® Германия из нержавеющей стали для стеклянных туалетных кабин и стеклянных сантехнических перегородок в санузлы общественных интерьеров. Фурнитура СТИЛКА это не только высокий уровень дизайна и качества, но и надежность, практичность и гарантии высоких эксплуатационных характеристик. Серия специализированной фурнитуры для стеклянных туалетов – STEELKA GLASS. 
Каждая деталь специально разработана с учетом нагрузок под стекло и имеет прозрачную силиконовою вкладку – надежное и качественное, мягкое и плотное крепление и фиксацию стекла в несущих конструкциях кабины или туалетной перегородки. Фурнитура нержавеющая поставляется как в комплектах, так и поэлементно - ножки-опоры, нержавеющие петли, держатели верхние под трубу, замочки и дверные петли для душевых кабин из стекла для – для стандартных перегородок, а также элементы под крепеж стекла в душевых перегородках, душевых кабинах спортивных раздевалок и предприятий, межписсуарных перегородок, ограждающих конструкций из стекла, туалетных стеклянных кабинок и перегородок в общественные санузлы и туалеты нестандартных размеров и конструктива. Изделия STEELKA GLASS выполнены из высокопрочной качественной нержавеющей стали AISI 304 или 316 (по запросу - медицинская сталь). Уникальный дизайн, передовые технологии, практичность и эффективное использовании делают нашу фурнитуру оптимальным вариантом для применения на объектах с большой проходимостью, высокими требованиями к качеству и дизайну, для долгосрочной эксплуатации санитарных узлов. Гарантия 5 лет. Крепеж к панели или стеклу – стяжка, гарантия надежного крепежа и защиты от «вырыва» при агрессивной эксплуатации. Прокладки металл-стекло в комплекте. Шестигранники в комплекте.
 
Фурнитура для сантехнических перегородок HPL и стекла и кабинок туалетных STEELKA (СТИЛКА) специально разработана для применения в общественных интерьерах, для помещений с большой проходимостью и повышенной влажностью: торговых и развлекательных центров, медицинских и спортивных комплексов, учебных заведений, офисных и административных зданий, аэропортов, кинотеатров, гостиниц, спортзалов, бассейнов, саун, фитнес-центров, гостиниц, образовательных центрах и т.д. Все элементы системы выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304, что само по себе надежно, долговечно и красиво. Безопасность крепления стекла. Продукция STEELKA (СТИЛКА) поставляется в нескольких модификациях для панелей бумажно-слоистых пластика компакт и отделочных материалов толщиной от 8 до18 мм, стекла – 10-15 мм. Отдельная серия фурнитуры под стеклянные туалетные кабины (толщ. Стекла от 8-12 мм) VIP класса. Широкий размерный диапазон и дизайн, универсальность и практичность фурнитуры STEELKA позволяет производить в том числе монтаж любых материалов: HPL-панель, компакт ламинат, пластик декоративный листовой, влагостойкая ЛДСП, СТЕКЛО различных ВИДОВ: PLEXIGLAS (плексиглас), литое акриловое стекло, TRIPLEX (триплекс), ОРГСЛЕКЛО, акриловый камень, слоистый пластик компакт hpl 12-13 мм. Материал нержавеющая сталь этой марки AISI 304 из которой сделана фурнитура СТИЛКА наиболее часто используется по сравнению с другими марками, а ее характеристики делают ее универсальной в применении во всех областях. Основное применение это: оборудование сантехническое и строительство коммерческое – объекты с большой проходимостью и высокими требованиями к обработке санитарной (кабины туалетные, перила поручни для санузлов инвалидные), мебельная, дверная, туалетная, санитарная и оконная фурнитура. Нержавеющая сталь фурнитуры STEELKA обеспечивает формирование на поверхности оксидного слоя, что делает эту фурнитуру особо устойчивой к воздействию разнообразных химических веществ, воды, загрязнений, пыли, жира, бытовых и промышленных моющих растворов и т.д. Не требует ухода, великолепный внешний вид на долгие годы эксплуатации. Материал рассчитан также на применение в индивидуальных и нестандартных архитектурных проектах. 
СЕРИИ: STEELKA standard – фурнитура нержавеющая для кабин и ту сантехнических туалетных перегородок из декоративного бумажно-слоистого пластика hpl компакт и ЛДСП STEELKA glass – фурнитура для кабинок туалетных и перегородок сантехнических из стекла. ВКН СИСТЕМЫ, ООО Выгодно. Качественно. Надежно.
