Отделка стен в медицине пластиковыми панелями HPL, пластиком ДБСП декоративно-бумажно-слоистый антивандальным. HPL пластик и HPL панели медицинские стеновые, потолочные медицинские панели. HPL панели антибактериальные для стен чистых помещений. Медицинская отделка защитными панелями HPL стеновыми. Отделка медицинских чистых помещений и оперблоков, отделка больниц требует особого подхода, т.к. это сложные медицинские системы. На протяжении многих лет ООО ВКН СИСТЕМЫ сотрудничает со специалистами в области здравоохранения, чтобы поддерживать, вдохновлять и обучать специалистов, уделяя особое внимание долгосрочным решениям важнейших проблем по защите медицинских помещений и чистых операционных. Потому что для нас исключительное медицинское обслуживание - это больше, чем просто поверхность стен и потолков. Речь идет о защите людей. И мы здесь, чтобы помочь. Откройте для себя лучшие в своем классе решения для современной застроенной отделанной медицинской среды – медицинские декоративные конструкционные архитектурные панели компакт HPL стеновые. Материализация современной медицинской искусственной среды заключается в использовании дизайна, который включает в себя, основанные на фактах решения для медицинских защитных антибактериальных поверхностей. Наши медицинские панели HPL, медицинский пластик компакт бумажно-слоистый и медицинские поверхности для медицинских целей предлагают решения для любой среды в здравоохранении, пищевой промышленности, абсолютно безвредны для человека. Применяются для отделки пищевых производств и предприятий питания. Отделки реанимационных и оперблоков, родильных домов, стен больниц и чистых помещений. Твердая прочная поверхность, антивандальность, устойчивость к ударам оборудованием. Ламинат высокого давления различных толщин и поверхностей; Компактный ламинат HPL (пластик бумажно-слоистый) антибактериальный; Не чувствителен к кварцевым синим УФ медицинским лампам. Ламинат для цифровой печати в медицине, не оставляет следов от рук, не бликует и не слепит медперсонал. Зоны дезинфекции помогают определить подходящую поверхность и материал отделочный для медицины для правильного применения в любом чистом помещении. Это могут быть Общественные места, Помещения для персонала, Помещения для пациентов, Помещения для процедур, смотровые, пищевые блоки, палаты, операционные, предоперационные шлюзы, ординаторские. Мы заботимся о производительности и качестве и назначении применения медицинских плит и панелей для стен, которая имеет значение, соблюдая строгие стандарты чистоты, антимикробной защиты и долговечности. Мы поставляем медицинские антибактериальные панели листовые декоративные сверхпрочные HPL для стен и потолков, медицинской мебели, их поверхности имеют разное назначение и цели. Панели компакт, пластик ДБСП компакт, листовые медицинские плиты стеновые и пластик бумажно-слоистый очищается любыми дезрастворами, не чувствительны к хлору, имеют противомикробную, противовирусную, антибактериальную поверхность. Долговечность материала не изменится даже после многолетнего использования в агрессивной среде.
ЛАМИНАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (HPL) ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Он считается одним из самых прочных материалов для декоративных поверхностей и обладает особыми характеристиками, включая химическую, огнестойкость и износостойкость. Препятствует распространению пламени в случае пожара. КМ1 (Г1В1Д1Т1). Полная сертификация для медицины. ГОСТ. HPL панели и пластики производится путем пропитывания нескольких слоев крафт-бумаги фенольной термосмолой. Перед прессованием поверх крафт-бумаги накладывается слой декоративной бумаги с принтом. Полученный сэндвич сплавляется под действием тепла и давления (более 1000 фунтов на квадратный дюйм). Поскольку фенольные и меламиновые смолы являются термореактивными пластиками, в процессе отверждения смола преобразуется в пластик за счет процесса сплавки, который превращает бумажные листы в один жесткий ламинированный прочный лист с заданным цветом. Термореактивное покрытие создает прочные необратимые связи, повышающие его долговечность. В медицинские панели добавляют особые антибактериальные смолы и вещества. Поскольку медицинские панели HPL и медицинский пластик ДБСП обеспечивают стабильную, прочную, ровную и экономичную основу. Благодаря своей прочности ламинат высокого давления HPL часто используется для горизонтальных поверхностей, включая полы, столешницы и рабочие столы. Исключительные характеристики универсального материала дает огромный спектр решений для архитектурного проектирования медицинских учреждений, больниц, клиник, поликлиник, медицинских центров. Hpl ламинат для медицины имеет обычно средние и большие толщины, которые также называется Hpl Компактный ламинат. Благодаря своей прочности и эстетическим качествам, он используется во многих областях - от внутренней отделки стен и потолков больниц, отбойников HPL в коридоры, для изготовления медицинской HPL мебели, такой как столешницы и рабочие поверхности. Hpl ламинат имеет высокую стойкость к пару, не реагирует на воду, химикаты, изменений температуры, химическим веществам, даже к коррозийным, не чувствителен к синим лампам, микробам, палочкам, вирусам, бактериям, плесени, грибкам.  Его легко чистить, и он отличается высоким уровнем гигиены, поэтому является идеальным решением для отделки больниц, облицовки аптек и везде, где необходимо соблюдать высокие стандарты гигиены и чистоты. Пластик компакт листовой также используется в бассейнах и спортзалах для реализации мебельных проектов. Благодаря рабочим возможностям медицинских пластиков Hpl этот материал можно использовать в широком спектре помещений и в любой среде. Благодаря широкому спектру цветовых возможностей, Hpl является одним из предпочтительных материалов для дизайнерских проектов интерьера и не только в объектах здравоохранения. В детских учреждениях, на предприятиях питания, фармакологии. Облицовочные медицинские панели не бликуют, не оставляют следов от ветоши и пальцев рук. ВКН СИСТЕМЫ. Экспорт. Медицинские стеновые пластики, панели HPL стеновые и потолочные для операционных. Чистые помещения объектов здравоохранения – уникальные по назначению и оснащению особый вид интерьеров. Это помещения с повышенными требованиями к чистоте и соблюдению особых условий эксплуатации: стерильные комнаты неонатальных центров и родильных домов, палаты интенсивной терапии медицинских стационаров, помещения экспертно-криминологических и химических лабораторий, пищевые производства и фармацевтические предприятия, перевязочные, экстренные операционные и смотровые, перинатальные центры, реанимационные и операционные блоки больниц скорой помощи, центры переливания крови и военные госпитали. Все это отделывается медицинскими панелями и медицинскими антибактериальными пластиками ДБСП.  Отделка Чистых помещений, стерильные комнаты, операционные - интерьеры с особыми внутренними условиями по бактерицидной среде, влажности, климату. Одним из таких условий является обеспечение повышенной чистоты атмосферы, а также поддержание требуемых климатических параметров, чистая комната, санитарные зоны, материалы для чистых помещений, ограждающие конструкции, чистые помещения отделка панелями защитными. Такие панели должны иметь высочайшее качество, гарантии в надежной и долгосрочной эксплуатации, обработки. В таких интерьерах «особого назначения», а именно такими во всем мире считаются медицинские объекты, реализуется сложный архитектурно-конструкционный и инженерно-технический комплекс, одной из задач которого является решение проблемы изоляции от воздействия внешней  окружающей среды, а также поддержка определенного уровня климата, безопасности, электроснабжения и чистоты, установленных стандартами РФ и европейскими правилами GMP. В рамках этих сложных медицинских комплексов и для объектов здравоохранения, стерильных комплексов, отделки больниц и шлюзов, медицинских палат и пищеблоков компания «ВКН СИСТЕМЫ» поставляет и реализует специализированные отделочные материалы – чистые антибактериальные панели компакт HPL. Пластики High Pressure Laminate медицинские антибактериальные, влагостойкие и устойчивые к УФ-лампам и дезрастворам, стеновые и потолочные облицовочные Российские панели hpl, пластики листовые декоративные для отделки больниц и предприятий здравоохранения, пищевых предприятий. Именно эти материалы предназначены для защиты стен от микробов, палочек, вирусов, бактерий, плесени, грибков. Не оставляют следов от ветоши, не бликуют, выполняют функции отбойников HPL. Огромная гамма декоров, толщины 3,4,5,6,8,10 мм, формат листа 3050х1300, 3050х1600 мм. Пр-во Россия, импортное сырье, высочайшее качество.  Экспорт. ВКН СИСТЕМЫ, ООО +7 915 000 16 60
