|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **г. Симферополь, ул. Кубанская, 12**  **Тел. +7 978 70 77 621**  **e-mail: penetronsimferopol@gmail.com**  http://fasadplita.in.ua/  ***Прайс-лист от 1.06.2017г.*** | | | |
| **Фасадные плиты с утеплителем** | | | | | |
| **Пенополистирол** | **Толщина 40 мм** | | |  |  | | --- | --- | | **До 200 кв.м** | **340.00 руб. /м2** | | **От 200 кв.м и более** | **320.00 руб. /м2** | | | |
| **Пенополистирол** | **Толщина 50 мм** | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **До 200 кв.м** | **360.00 /м2** |  | | **От 200 кв.м** | **340.00 /м2** |  | | | |
| **Сопутствующие материалы** | | | | | |
| Наименование | ОПИСАНИЕ И  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | | Фасовка | ЦЕНА за 1 кг, руб | ЦЕНА за 1шт.,руб. |
| **РЕЗЭЛ+**  **ВД-АК-1113**  **Универсальная**  **резиновая краска** | Краска "Резэл +" водно-дисперсионная, полуглянцевая, с высоким содержанием латекса, стойкая к истиранию. Универсальная. Особо рекомендуется для поверхностей, подверженных воздействию воды: береговых сооружений, бассейнов, садовых дорожек, наливных полов, крыш, кирпичных и каменных кладок. Расход: 150-300г на 1кв.м. Время высыхания: не более 1ч при 200 С. | |  |  |  |
| **6 кг** | 170.00 | **1020.00** |
| **11 кг** | 170.00 | **1870.00** |
| **20 кг** | 170.00 | **3400.00** |
| **УНИВЕРСАЛ**  **ГРУНТ**  **ВД-АК-0440** | Грунт универсальный, упрочняющий, глубокого проникновения на латексной основе, бесцветный. Предназначен для наружных и внутренних работ по бетону, штукатурке, дереву. Применяется для подготовки поверхности к последующей окраске, увеличения срока службы покрытия, создания упрочняющего слоя. Расход: 150 г на 1 кв.м. Время высыхания: не более 1ч при 200 С. | |  |  |  |
| **5,0 кг** | 70.00 | **350,00** |
| **10,0 кг** | 70.00 | **700.00** |
| **МАСТИКА ГИДРО ИЗОЛЯЦИОННАЯ**  **"ВД-АК-1115"** | Акриловая гидроизолирующая мастика предназначена для защиты от влаги строительных сооружений и конструкций: крыш, дымоходов, для заделки стыков, трещин, швов стен и потолков, для создания гидроизолирующего слоя перед укладкой кафельной плитки. Ложится по штукатурке, бетону, кирпичу и старым краскам. Эластична, устойчива к старению и растрескиванию. Общий расход зависит от способа нанесения и толщины слоя. Время высыхания 2 часа | | **11 кг** | 150.00 | **1650.00** |
| **20,0 кг** | 150.00 | **3000,00** |
|  | **Акриловый герметик -туба** | | 150.00 руб. /шт | | |
| **Дюбель быстрого монтажа** | **Дюбель быстрого монтажа ПВ 8\*120 - 4.50 руб. /шт**  **Дюбель быстрого монтажа ПВ 8\*140 - 5.50 руб. /шт**  **Дюбель быстрого монтажа ПВ 8\*160 - 7.50 руб. /шт** | |  | | |

**Доставка по Крыму бесплатная**