Линолеум Hausys Durable. Компания ВКН СИСТЕМЫ, ООО поставляет: Коммерческий универсальный линолеум LG Hausys Durable (Хаусис Дю́рабл / Хаусис Дюрабль) является гетерогенным (разнородность, состоящий из нескольких разнородных частей), что предусматривает несколько слоев в разрезе. Коллекция предназначена для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой. Помимо долгого срока службы линолеум LG Hausys Durable обладает высокими показателями прочности. В отличие от других линолеумов, в составе имеется специальный защитный слой шириной/толщиной  0,7 мм, который значительно повышает устойчивость к истиранию, а благодаря высокоплотному полиуретановому слою поверхность легко очищается и защищается от загрязнений. Возможность крепить теплый пол. Влагостойкость. Используется для применения в бассейнах и спортивных комплексах.
Линолеум Hausys Durable - высококлассное антистатическое напольное ПВХ покрытие с повышенной толщиной защитного слоя в 0,7мм. Покрытие легко очищается и препятствует загрязнению, благодаря полиуретановому слою. Hausys Durable остается стабильным в размерах даже при экстремальном повышении или понижении температуры.
В коллекцию входят серии дизайнов Durable Diorite, Durable Grand, Durable Wood и Durable Marble. 
Основные параметры:
прочность;
удобство укладки;
легкость при чистке;
устойчивость к перепадам температуры и влажности;
стабильность в размерах
Производитель -LG Hausys
Толщина -2 мм
Назначение -коммерческий
Ширина -2 м
Рисунок -абстракция/под камень
Толщина защитного слоя -0.7 мм
Для теплого пола - есть
Антистатичный -есть
Длина	 - 20 м
38 декоров
ЭКСПОРТ. ВКН СИСТЕМЫ – Выгодно! Качественно! Надежно! Звоните прямо сейчас, мы работаем 24/7 и без выходных.
