
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Коммерческое предложение с 15.10.2017г. +7(989) 265 1000 +7(989) 264 1000** | | | | |
| **Наименование** | **Высота/Ширина мм** | **Ø прутка, мм** | **Ячейка, мм** | **Цена (**₽**)** |
| **Панель 3D Цинк** | **1530х2500** | **3** | **200\*50** | **890** |
| **Панель 3D Цинк** | **1730х2500** | **3** | **200\*50** | **1160** |
| **Панель 3D Цинк** | **1730х2500** | **4** | **200\*50** | **1440** |
| **Панель 3D Цинк** | **2030x2500** | **4** | **200\*50** | **1490** |
| **Панель 3D Цинк** | **2030x2500** | **5** | **200\*50** | **2090\*** |
| **Панель 3D Цинк** | **2430х2500** | **4** | **200\*50** | **1750\*** |
| **Панель 3D Цинк +Порошковое окр.** | **1030х2500** | **4** | **200\*50** | **1175** |
| **Панель 3D Цинк +Порошковое окр.** | **1530x2500** | **4** | **200\*50** | **1345** |
| **Панель 3D Цинк +Порошковое окр.** | **1730х2500** | **3,5** | **200\*50** | **1380\*** |
| **Панель 3D Цинк +Порошковое окр.** | **1730х2500** | **4** | **200\*50** | **1750** |
| **Панель 3D Цинк +Порошковое окр.** | **2030х2500** | **Верт.3/Гор.4** | **200\*50** | **1510\*** |
| **Панель 3D Цинк +Порошковое окр.** | **2030х2500** | **4** | **200\*50** | **1750\*** |
| **Панель 3D Цинк +Порошковое окр.** | **2030х2500** | **5** | **200\*50** | **2590** |
| **Панель 3D Цинк +Порошковое окр.** | **2430х2500** | **4** | **200\*50** | **2010\*** |
| **Столб крепёжный** | **Сечение столба, мм** | **Высота, мм** | **Стенка, мм** | **Цена (**₽**)** |
| **Столб Цинк** | **60х40** | **2100** | **1,6** | **640** |
| **Столб Цинк** | **60х40** | **2300** | **1,6** | **660** |
| **Столб Цинк** | **60х40** | **2600** | **1,6** | **690** |
| **Столб Цинк** | **60х40** | **3000** | **1,6** | **780** |
| **Столб Цинк+Порошковое окр.** | **60x40** | **1500** | **1,6** | **590** |
| **Столб Цинк+Порошковое окр.** | **60x40** | **2100** | **1,6** | **730** |
| **Столб Цинк+Порошковое окр.** | **60x40** | **2300** | **1,6** | **750** |
| **Столб Цинк+Порошковое окр.** | **60х40** | **2600** | **1,6** | **790** |
| **Столб Цинк+Порошковое окр.** | **60х40** | **3000** | **1,6** | **940** |
| **Столб Цинк+Пор.окр. Усиленный** | **60х60** | **2000** | **1,6** | **700\*** |
| **Столб Цинк+Пор.окр. Усиленный** | **60х60** | **3000** | **2** | **900\*** |
| **Комплектующие** | **Размер, мм** |  | **Стенка, мм** | **Цена (**₽**)** |
| **Хомут средний Цинк** | **40х60** | **Комплект** | **2** | **65** |
| **Хомут средний Цинк+Пор.окр.** | **40х60** | **Комплект** | **2** | **66\*** |
| **Скоба Цинк с болт./саморез.** | **40х30** | **Комплект** | **2,5** | **35\*** |
| **Скоба Пор.окр. с болт./саморез.** | **40х30** | **Комплект** | **2,5** | **40\*** |
| **Г-обр. насадка под Егозу Цинк** | **60x40** | **Комплект** | **2** | **390** |
| **Г-обр. насадка под Егозу Пор.окр.** | **60x40** | **Комплект** | **2** | **410** |
| **Г-обр. насадка под Егозу Цинк** | **60x60** | **Комплект** | **2** | **410** |
| **V-обр. насадка под Егозу Пор.окр.** | **60x40** | **Комплект** | **2** | **490** |
| **V-обр. насадка под Егозу Цинк** | **60x60** | **Комплект** | **2** | **430** |
| **V-обр. насадка под Егозу Пор.окр.** | **60x60** | **Комплект** | **2** | **490\*** |
| **АСКЛ СББ Егоза бухта 20м.** | **500x50x5** | **Бухта** |  | **2250\*** |
| **Фланец под столб 60 мм Пор.окр.** | **132x143 по осям отв.** | **Пара** | **3** | **390** |
| **Фланец под столб 60 мм Цинк** | **132x143 по осям отв.** | **Пара** | **3** | **350** |
| **Ворота/калитки** | **Высота/Ширина мм** | **Ø прутка, мм** | **Ячейка, мм** | **Цена (**₽**)** |
| **Калитка Цинк** | **1030\*800** | **4** | **200\*50** | **7810** |
| **Калитка Цинк** | **1530\*1000** | **3** | **200\*50** | **10550** |
| **Калитка Цинк** | **1730\*1000** | **3** | **200\*50** | **12310** |
| **Калитка Цинк** | **2030\*1000** | **4** | **200\*50** | **12810** |
| **Калитка Цинк+Пор.окр. Эконом** | **1030х800** | **4** | **200\*50** | **8250** |
| **Калитка Цинк+Пор.окр. Эконом** | **1530х1000** | **4** | **200\*50** | **10990** |
| **Калитка Цинк+Пор.окр. Эконом** | **1730х1000** | **4** | **200\*50** | **12750** |
| **Калитка Цинк+Пор.окр. Эконом** | **2030х1000** | **4** | **200\*50** | **13250** |
| **Калитка Цинк+Пор.окр. Эконом** | **2430х1000** | **4** | **200\*50** | **15890** |
| **Ворота распашные Эконом** | **2030х4000** | **4** | **200\*50** | **20790** |
| **Ворота распашные Эконом** | **1730х4000** | **4** | **200\*50** | **19690** |
| **Ворота распашные Пор.окр.** | **1530/1730/2030/2430х4000** | **4** | **200\*50** | **Догов.** |

***Оптимально для ограждения:***Образовательных и дошкольных учреждений, Жилых зданий, Коттеджных поселков и городских объектов, Промышленных объектов и складов, Аэропортов, как гражданских, так и военных, Автовокзалов, Ж/Д объектов и прилегающих территорий, Объектов силовых ведомств, АЗС и прилегающих территорий, Бахчевых развалов (под арбузы, дыни и т.д.), Вольеры для животных…  
  
[](http://3d-zabor.com)Высокие характеристики жесткости при облегченном весе конструкции. Лучшая цена при хороших прочностных и эксплуатационных характеристиках. Оптимальное соотношение цены и прочности. Высота панелей - 1030, 1530, 1730, 2030 и 2430 мм. Ширина панелей - 2500 мм. Диаметр прутка - 3, 3,5, 3 и 4, 4, и 5 мм. Размер ячейки – 200\*50 и 200\*55 мм.   
Покрытие - Цинк (долговечность) или Цинк + Порошковое окрашивание (увеличенная долговечность и эстетичность).

Позиции, в стоимости которых присутствует знак (\*), являются акционными.   
Количество остатка по акции уточняйте у менеджеров при заказе.

С уважением к Вам и Вашему делу, ООО «Монолит-Сервис»  
+7 (989) 265 1000 +7 (989) 264 1000  
[3d-zabor.com  
monolit.serv@mail.ru  
monolit.serv@yandex.ru](mailto:3d-zabor.commonolit.serv@mail.rumonolit.serv@yandex.ru)